**气腹机参数**

★1.流量设置(可3档调节）：10L/20L/30L/min

★2.最大流量能达到：30L/min,40L/min 可选

★3.过滤装置:双重气体过滤装置

4.压力控制:二级减压保护控制

5.静音:全静音型

6.补气方式:缓冲式直接补气

7.安全控制:全自动，压力过高、过低或气源不足时候设有压力报警装置

8.预设压力范围:5-30mmHg