### 技术要求

1、★脑电传感器可与科室原 监护仪/模块配套使用，用于无创测量患者脑电信号，须具备：成人型号、儿童型号、双侧型号，并提供注册证。

2、产品由电极芯片、聚酯感光层和银-氯化银传感导线组成，电极芯片由 PE 白色泡沫 凝胶和 Velcro 触针组成，不含乳胶。

3、储存环境：温度-20℃～+60℃、湿度 15%～95%

4、★脑电传感器必须具有成人型号、儿童型号、双侧型号，以满足科室使用。