**耳内窥镜参数**

| 型号 | 视场角（°） | 视向角（°） | 工作长度(mm)±3% | 最大插入部外径（镜体外径）±0.1mm | 最小器械孔道内径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C0010 | 50 | 0 | 105 | 2.7mm | / |
| 项目 | 参数 |
| 设计光学工作距d0 | 10mm |
| 视场中心角分辨力 | 2.24C/(°) |
| 有效景深范围 | 3~100mm |
| 在A标准照明体下的显色指数Ra | 95 |
| 在D65标准照明体下的显色指数Ra | 95 |
| 照明镜体光效ILeR | 0.334 |
| 综合镜体光效SLeR | 0.337 |
| 综合边缘光效SLe-Z | 0.172 |
| 有效光度率DM | 1531cd/m2/lm |
| 单位相对畸变VU-Z的控制量 | -10% |
| 质保期 | ≥一年 |
| 与人体部分接触材质要求符合医用不锈钢标准。 |
| 支持低温等离子灭菌。 |
| 接到订货通知后三天内完成供货。 |

**满足以上全部要求方可参与报价。**